악취공정시험기준 개정(안) 설명자료

□ 제안사유

❍ 현행 시험기준은 2007년 제정되고, 2014년에 개정되었으나 용어· 단위 등의 혼용이 있어 관련규정※에 따라 체계적으로 정리할 필요 있음

❍ 방법검출한계 목표치 제시, 계산식 오류 수정, 정도관리 주기 변경, 참조표준 업데이트 등을 포함하여 전면 개정하고자 함

※ 환경오염공정시험기준 심의위원회 운영규정 별표 1 환경오염공정시험기준 제정체계 표준화 지침(예규 제714호,‘17.01.17)

□ 추진경과

❍ 악취공정시험기준 선진화 연구(대기공학연구과, 용역사업, ’16.8 ∼ ‘17.2)

❍ 악취공정시험기준 개선(안) 시도보건환경연구원 의견수렴(대기공학연구과, ’17.2.)

❍ 1차 소위원회 개최, 심의 결과 적합(대기공학연구과, ‘17.3)

❍ 2차 소위원회 개최, 심의 결과 적합(대기공학연구과, ‘17.9)

❍ 공정시험기준 개정안 보완 및 심의위원회 심의요청(대기공학연구과, ’17.11)

□ 전면개정

❍ 총칙 개정(ES 09000)

- 공정시험기준 서식, 구성 및 관련 참조 기준 추가(1.2.7~1.2.10항 신설)

- 적용범위에 악취방지법 명시, 단위 및 기호관련 KS 등 참조표준 현행화

❍ 악취시료 채취기록부의 수정(ES 09130)

- 시료채취와 보관의 별지 1호 서식에 시료채취업소는 시료채취장소로, 공장은 사업장으로 변경하고, 배출구 시료채취 양식을 추가함

❍ 공기희석관능법 개정(ES 09301)

- 판정요원 데이터베이스 구축 시 정답율은 개인의 월 참여횟수에 대한 월 정답횟수로 정의. 최초 희석배수 선택 기준 명확화,  기상측정 요소 신설

- 판정 부적합 기준을 기존 배출허용기준치 이상에서 초과로 정정

❍ 공정시험기준 표준화 지침에 따른 제정체계 표준화(전면개정)

- 암모니아 - 붕산용액 흡수법 – 흡광광도법 등 총 28종에 대한 재검토·수정

- 띄어쓰기, 단위 표시, 용어 정리, 식 번호 부여 등

- 정도보증/정도관리는 정도관리/정도보증으로 다른 공정시험기준과 통일

- 시험기준 중 영문(blank, canister 등)을 한글명(바탕, 캐니스터 등)으로 변경

- 공정시험기준 개정에 따른 ES 번호 수정 및 오타, 띄어쓰기 정정

❍ 용어 통일 및 영문을 한글명으로 수정(전면개정)

- 단일악취물질은 악취방지법의 용어인 지정악취물질로, 표준시료·표준물 등은 표준물질로, 측정 장치·측정 장비는 측정·분석기기로, 시료봉지는 시료주머니로, 흡인용액·흡수용액·채취용액은 흡수액 등 용어 통일

❍ 정도관리 주요 내용 추가 및 분석과정 보완 등

- 검정곡선범위 재설정(알데하이드, 지방산 관련 시험기준 4종)

- 결과 표시방법 신설: 지방산관련 시험기준 2종

- 지방산 분석 시 채취시료 여지 양을 1/4에서 전량까지 사용가능

- 내부정도관리 주기 변경(분기 1회→ 연1회): 악취공정시험기준 전체