대기오염공정시험기준 개정(안) 설명자료

□ 제안사유

❍ 대기오염공정시험기준(배출원분야)의 내용적 오류, 누락 및 불충분했던 설명이 있어 전반적으로 보완·정리할 필요성 있음

❍ 검정곡선의 작성 방법, 계산식 및 용어의 오류 수정, KS 및 인용 ES  현행화 등 시험기준 총 119종에 대한 기술적 정비·개정 필요

❍ 굴뚝 등에서 배출되는 매연의 링겔만비탁도 측정법은 시험자의 주관적 판단 가능성이 있고 매연 발생시점 자료 확보에 한계점이 있어 광학기법을 이용, 저장된 영상기록을 활용한 매연 측정방법을 신설하고자 함(1종)

□ 추진경과

❍ 대기오염공정시험기준 배출원분야 개정안 마련(‘17. 대기공학연구과)

❍ 광학기법을 이용한 매연 측정방법 현장적용성 평가(‘17. 대기공학연구과)

❍ 금속류 시험법 등 총19종 개정 신설(안) 마련, 소위원회 심의(‘18.7, 대기공학연구과)

❍ 공정시험기준 개정안 보완 및 심의요청(’17.11 및 ‘18.8, 대기공학연구과)

□ 주요 개정내용

❍ 배출가스 중 매연 - 광학기법(ES 01313.2)

- 미국 EPA Method 9(Visual Determination of the Opacity of Emissions from Stationary Sources)을 검토하여 도입

- 디지털카메라를 이용하여 매연을 촬영한 후 이미지영상을 분석하여 측정

❍ 검정곡선 작성 및 검증 방법 통일

- 시료농도 계산식을 검정곡선법으로 변경·통일하고, 검정곡선 작성에 필요한 내용 추가 설명(ES 01305.2a 배출가스 중 염화수소 등)

- 농도의 개수, 결정계수, 상대 표준편차 등을 통일*하고, 검정곡선 작성 누락 시험기준(염소 측정방법 등)에 내용 추가

* 검정곡선 표준물질농도는 4개 이상(기존 3~5개)으로, 결정계수(r2)는 0.98로(기존 0.99), 감응계수의 상대표준편차(RSD)는 20% 이내(기존 10%)로 조정

❍ 일부 기술적 내용의 정비

- 페놀프탈레인 시약 제조방법(ES 01311.1), 시약 표정-역가 산출방법 추가(ES 01312.2a) 등

- 일산화탄소 분석법의 정량 상한치를 ‘250 ppm’에서 ‘1000 ppm’으로 조정

- 총탄화수소 측정 시 시료 도관의 온도조건을 ‘150 ℃ ∼ 180 ℃’에서  ‘일정온도’로 변경

- 시약의 분자식 및 분자량 정정(ES 01303.1a의 나이트로프루시드소듐, ES 01305.2a의 황산제이철암모늄)

❍ 정도관리 검증방법 보완 및 기타

- 폐지 또는 개정된 KS 참조 표준의 현행화

- 구리, 아연, 베릴륨 분석방법에만 적용되어 있던 현장이중시료 측정을 삭제하고 내부정도관리로 대체

- 사염화탄소를 클로로폼으로 대체(ES 01408.2 배출가스 중 수은화합물 – 자외선가시선분광법 등)